# C:\Users\pasportist\Desktop\Обложки для Паспортов\Обложка для паспорта АР (2) - копия.jpg

**2021**

**Комплект маркировочных**

**знаков Элитест №2**

(буквы латиница)

## **ПАСПОРТ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) (далее «маркировочные знаки») изготовлен в соответствии с ТУ 4276-052-96651179-2016 и предназначен для обозначения участков контроля и последующей их идентификации на радиографических снимках при проведении рентгеновского контроля.

1. Условия эксплуатации

Маркировочные знаки предназначены для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Таблица 2.1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °С), %, не более | 98 |
| Атмосферное давление, кПа | 86,6 ÷ 106,7 |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| **Материал маркировочных знаков** | **сплав свинца** |
| **Габаритные размеры знаков, В**× Ш × Т**, мм\*** | 8±0,3 × 5,0±0,5 × 1,5±0,2 |
| **Габаритные размеры пеналов, Д**× Ш × В, **мм** | 40,0 × 16,0 × 5,0 |
| **Габаритные размеры коробки, Д**× Ш × В**, мм** | 155,0 × 143,0 × 38,0 |

\* размеры букв соответствуют набору маркировочных знаков №2 по   
ГОСТ 15843-79.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество |
| Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница), включающий в себя:  - буквы;  - пенал;  - пинцет;  - коробка. | 26 букв по 20 шт.;  5 шт.;  1 шт.;  1 шт. |
| Паспорт | 1 экземпляр на партию |

1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ
2. В пенал при помощи пинцета набрать необходимое обозначение контролируемого изделия или его отдельного участка. После чего установить пенал в карман кассеты или непосредственно на изделие.
3. По окончанию работ маркировочные знаки из пеналов разложить по соответствующим ячейкам коробки, предварительно очистив пеналы и знаки от грязи, масла и следов влаги.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
   1. Транспортирование маркировочных знаков должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
   2. В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение маркировочных знаков должно осуществляться по условиям хранения 1   
      ГОСТ 15150-69.
   3. В помещении для хранения маркировочных знаков не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию сплава свинца.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) соответствует требованиям ТУ 4276-052-96651179-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) требованиям   
ТУ 4276-052-96651179-2016 при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  число, месяц, год | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  расшифровка подписи подпись  МП |

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «АРИОН», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А,   
помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru сайт: арион.рф